Условия сопровождения определяются:

- Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения».

- Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 августа 2011 г. № 50 «Об утверждении инструкции о порядке участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств».

Условия, при которых требуется сопровождение ТКТС (схема):

**Сопровождение ТКТС**

**Сопровождение**

**Длина ТС >30,0м**

**Общая масса ТС >80т**

**Ширина ТС >4м**

**АТС сопровождения ГАИ**

**АТС прикрытия автоперевозчика**

**Высота ТС >5,0 м, а также при высоте ТС с грузом или без груза, когда при проезде хотя бы под одним искусственным сооружением на маршруте движения не обеспечивается 40 см запаса в свету;**

**Ширина ТС >3,5 м до 4 м**

**включительно**

**Длина ТС >24м до 30 м**

**включительно**

**Общая масса ТС >60 т до 80т**

**включительно**

**При движении ТКТС в темное время суток, а также при проезде ТКТС по улицам населенных пунктов в светлое время суток при интенсивном движении**

**ТС частично занимает полосу встречного движения и (или) в процессе движения необходимы дополнительные мероприятия по регулированию дорожного движения для беспрепятственного проезда ТКТС**